**Описание схем сертификации продукции на соответствие ГОСТ и др. нормативной документации**

**(в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 21.09.1994 N 15 (ред. от 11.07.2002))**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ схемы** | **Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и др. способы доказательства соответствия** | **Проверка производства** | **Инспекционный контроль** | **Рекомендации по применению** | **Тип выпуска** |
| **1** | Испытания типа | - | - | при ограниченном, заранее оговоренном, объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции - при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска) | Серийно выпускаемая продукция |
| **1а** | Испытания типа | Анализ состояния производства | - |  | Серийно выпускаемая продукция |
| **2** | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у продавца | для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию | Серийно выпускаемая продукция |
| **2а.** | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства |  | Серийно выпускаемая продукция |
| **3.** | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя | для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения | Серийно выпускаемая продукция |
| **3а.** | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства |  | Серийно выпускаемая продукция |
| **4.** | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя | при необходимости всестороннего и жестокого инспекционного контроля продукции серийного производства | Серийно выпускаемая продукция |
| **4а.** | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства |  | Серийно выпускаемая продукция |
| **5.** | Испытания типа | Сертификация производства или сертификация системы менеджмента качества | Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя | рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:  - реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;  - технологические процессы чувствительны к внешним факторам;  - установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;  - сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;  - характерна частая смена модификаций продукции;  - продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.  Условием применения [схемы 6](consultantplus://offline/ref=D99C7E3647639B5296A9192228C951262F07DFDED1B9ADA7A05B15FB7ADB0B5C56D348AE6A2E7CJD5FL) является наличие у изготовителя системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки системы качества.  [Схему 6](consultantplus://offline/ref=D99C7E3647639B5296A9192228C951262F07DFDED1B9ADA7A05B15FB7ADB0B5C56D348AE6A2E7CJD5FL) возможно использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, применяемым в Российской Федерации | Серийно выпускаемая продукция |
| **6.** | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества | Серийно выпускаемая продукция |
| **7.** | Испытание партии | - | - | рекомендуется применять тогда, когда производство или реализация данной продукции носит разовый характер (партия, единичные изделия) | партия продукции |
| **8.** | Испытание каждого образца | - | - | партия или единичное изделие |
| **9.** | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | - | - | при сертификации неповторяющейся партии небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как производителя продукции высокого уровня качества, или единичного изделия, комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, если по представленной технической документации можно судить о безопасности изделий | Серийно выпускаемая продукция |
| **9а** | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Анализ состояния производства |  | при сертификации продукции отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном порядке, при нерегулярном выпуске этой продукции по мере ее спроса на рынке и нецелесообразности проведения инспекционного контроля | Серийно выпускаемая продукция |
| **10** | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | - | Испытания образцов, взятых у продавца или у изготовителя | при продолжительном производстве отечественной продукции в небольших объемах выпуска | Серийно выпускаемая продукция |
| **10а** | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца или у изготовителя. Анализ состояния производства | Серийно выпускаемая продукция |